|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Control de versión Investigación de Tecnologías** | FCV DIT | |
| Versión: 0 | R-DIT\_INST - 001 |
| PROCESO: **DIT - Investigaciones** | Página 1 de 1 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicativo:** | Balizafcv | **Versión:** | 1.0 | **Fecha:** | 25/03/2020 |
| **Nombre del archivo fuente:** | | BalizaFCV | | | |
| **Ruta archivo fuente:** | | GitHub\Hospital-smart-bracelet/Baliza/Baliza\_codigo/SalvadoTrigo.ino | | | |
| **Realizado por:** | | yhon edinson tolosa reyes | | | |
| **Resumen versión:** | | modificacion en codigo BalizaFCV.ino en el cual se tiene pendiente eliminar el caracter /r que se imprime en el string RSSI a la hora de imprimir los datos de los sensores.  cambio realizado en linea  rssiBeacon.replace("\r","");  no se obtiene cambios en el string a lo cual se modifica la libreria BalizaHSBFCV.cpp, y se coloca el .replace en el rssi se realizan las pruebas y cumple la funcionalidad de suprimir el string ("\r","");  En el archivo **BalizaFCV** está programación con las funciones de escanear las diferentes manillas y tomar los datos recibidos para enviarlos al servidor por el metodo POST  **Funciones:**  En el archivo **BalizaFCV** está programación con las funciones de escanear las diferentes manillas detectadas y tomar los datos recibidos de cada una de estas para enviarlos al servidor en formato json y a su vez codificado en base64 para ser enviado por metodo POST y recibiendo mensaje de respuesta por parte del servidor confirmado la llegada de los datos. | | | |
| **Archivos modificados:** | | BalizaHSBFCV.cpp | | | |

***Elaborado Por:***

***yhon edinson tolosa reyes***

***practicante investigacion en Tecnologías***

***Aprobado Por:***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Director Infraestructura Tecnológica***